**附件1 保安岗亭尺寸与要求**

岗亭尺寸： 2.0宽×2.0长×2.70高（米）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 材料明细 | | |
| 具体制作参照现场施工图  颜色：待定 | 岗亭框架 | 立柱 | 采用1.5\*80\*80mm镀锌方管 |
| 横架 | 采用1.5\*40\*80mm镀锌方管 |
| 岗亭骨架 | 采用1.2\*20\*40mm镀锌钢管 |
| 岗亭底座 | 底座框架 | 采用1.5\*80\*80mm镀锌方管 |
| 底座网架 | 采用1.2\*20\*40mm镀锌钢管 |
| 地板 | 采用25mm防水模板加2.0厚防滑铝板 |
| 岗亭顶部 | 顶部框架 | 采用1.2厚镀锌板 |
| 顶部框架 | 采用1.5\*20\*40mm镀锌钢管 |
| 顶部防水 | 采用20mm防水板加1.0厚镀锌板焊接，采用结构胶密封 |
| 岗亭墙体 | 外墙 | 采用1.0镀锌板折百叶造型 |
| 内墙 | 采用10mm厚护墙板 |
| 岗亭玻璃 | 固定玻璃 | 采用6mm白玻 |
| 岗亭门 | 门 | 采用1.0厚镀锌板焊接配不锈钢门锁 |
| 岗亭窗 | 窗户 | 采用铝合金窗 |
| 图片样式 | | | 0303cd1440375b0d3f4775b96a3cf24 |